|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werkgebied, Werkplaats, Functie** | | | |
| Werkgebied........................................... | | Functie........................................... |
| Werkplaats........................................... | |
| **Identificatie van de gevaarlijke stof** | | | |
| **neodisher Z** | | | |
| bevat: 2-octyl-2H-isothiazool-3-on | | | |
| **Gevaren voor mens en milieu** | | | |
|  | | | |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. | | |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. | | |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. | | |
| **Beschermingsmaatregelen en gedragsregels** | | | |
|  | | | |
| **Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen** | | | |
| Oogdouche gereed houden. Gassen/dampen/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. | | | |
| Aerosolvorming vermijden. Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. In goed gesloten verpakking bewaren. | | | |
| **Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen ter voorkoming van een blootstelling** | | | |
| Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie: Het produkt is niet brandbaar. | | | |
| **Persoonlijke beschermingsmiddelen** | | | |
| Oogbescherming: Veiligheidsbril met zijbescherming. Oogbescherming moet voldoen aan EN 166. | | | |
| Bescherming van de handen: Chemicalienbestendige handschoenen | | | |
| Lichaamsbescherming: In chemische bedrijven gebruikelijke werkleding. | | | |
| **Gedrag in gevaarlijke situaties** | | | |
| **Phrase nicht verfügbar.** | | | |
|  | | | |
| Geschikte blusmiddelen: Produkt zelf brandt niet; blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen. | | | |
| Ongeschikte brandblusmiddelen: Volle waterstraal | | | |
| Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8. | | | |
| Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. | | | |
| Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen. | | | |
| Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken. | | | |
| **Eerste hulp** | | | |
| **First Aider:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. | | | |
| Bij blootstelling door inademing: Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten onder medische behandeling stellen. | | | |
| Bij blootstelling door aanraking met de ogen: Na aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water 15 minuten spoelen. Bij irritatie oogarts raadplegen. | | | |
| Bij blootstelling door aanraking met de huid: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Bij aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen. | | | |
| Bij blootstelling door inslikken: Mond grondig met water spoelen. | | | |
| **Telefoonnummer voor noodgevallen** | | | |
|  | | | |
| **Correcte verwijdering** | | | |
| Niet besmette verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden. | | | |
| **Phrase nicht verfügbar.** | | | |
| **This workplace instruction is a draft version and has to be overworked in certain cases.** | | | |